#4、5机组一次调频扰动测试系统改造通讯光缆敷设工程量：

#4、5机组一次调频扰动测试系统改造需敷设GYTS-24B1\24型光缆1根，长度为1300m，电缆始端为甲站网控室远动屏，终端为乙站#5电子间一次调频柜。另光缆头融接48个。