技术条件

101899595 YTWRVJ

规格：8\*0.75MM2(圆缆+2钢丝) 电压：450v

电缆中含手柄6套+8套航空插头（16针），手柄线根据长度制作，现场电控柜插头改造，调试。

综合班