伴热电缆\30AHT2技术要求

型号：30AHT2 恒功率高温伴热带

技术要求：1、双芯、铠装、现场任意裁剪（包含附件）

2、质保2年

3、派人协助安装

设备工作概况：

最低环境气温：- 25°C

最高环境气温：+ 260°C

管道材质：不锈钢、合金钢

管道内介质：水或蒸汽

维持温度：50°C

保温材料：保温棉

联系人：魏洪峰 电话：15253731566