# 招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：安徽三合电缆有限公司新建厂房项目

3、工程地点: 安徽淮南市寿县新桥产业园

4、招标内容：项目施工生产所需 消防器材 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| 1 | 实验用消火栓箱（箱体含门框） | 800\*650\*240 钢-铝合金 |  | 个 | 4 |  |
| 2 | 消火栓 | SN65 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 水枪 | Φ19 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 衬胶水带 | L=25m |  | 条 | 4 |  |
| 5 | 消防按钮 | - |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 甲型单栓灭火器组合式消防柜（箱体含门框） | 1600\*700\*240 钢-铝合金 |  | 个 | 94 |  |
| 7 | 消火栓 | SNZW65 |  | 个 | 94 |  |
| 8 | 水枪 | Φ19 |  | 个 | 94 |  |
| 9 | 衬胶水带 | L=25m |  | 条 | 94 |  |
| 10 | 水带卷盘 | 钢 |  | 个 | 94 |  |
| 11 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 |  | 具 | 186 |  |
| 12 | 消防按钮 | - |  | 个 | 61 |  |
| 13 | 手动报警按钮 | - |  | 个 | 35 |  |
| 14 | 轻便消防水龙柜（箱体含门框） | 1000\*380\*160 钢-铝合金 |  | 个 | 4 |  |
| 15 | 轻便消防水龙卷盘 | 刚喷塑 DN19 L=30m |  | 套 | 4 |  |
| 16 | 消火栓 | SNZW65 |  | 个 | 4 |  |
| 17 | 直流喷雾喷枪 | 全铜Φ6 |  | 个 | 4 |  |
| 18 | 阀门 | DN25 |  | 个 | 4 |  |
| 19 | 轻便消防水龙 | LQ10-10(15、20) |  | 条 | 4 |  |
| 20 | 快速接口 | 全铜 |  | 个 | 4 |  |
| 21 | 快速接头 | DN25 |  | 个 | 4 |  |
| 22 | 真空破坏器 | DN25 |  | 个 | 4 |  |
| 23 | 管套 | 钢（扣押成型） |  | 个 | 4 |  |
| 24 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 |  | 具 | 4 |  |
| 25 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（箱体含门框） | 1800\*700\*160（180） 钢-铝合金 |  | 个 | 22 |  |
| 26 | 消火栓 | SNZW65 |  | 个 | 22 |  |
| 27 | 水枪 | Φ19 |  | 个 | 22 |  |
| 28 | 衬胶水带 | L=25m |  | 条 | 22 |  |
| 29 | 消防软管卷盘 | JPS1.0(1.6)-19 |  | 套 | 22 |  |
| 30 | 直流喷雾喷枪 | 全铜Φ6 |  | 个 | 22 |  |
| 31 | 快速接口 | 全铜 |  | 个 | 22 |  |
| 32 | 快速接头 | DN25 |  | 个 | 22 |  |
| 33 | 阀门 | DN25 |  | 个 | 22 |  |
| 34 | 管套 | 钢（扣押成型） |  | 个 | 22 |  |
| 35 | 消防按钮 | - |  | 个 | 22 |  |
| 36 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 |  | 具 | 42 |  |
| 37 | 带电话插孔手动报警按钮 | - |  | 个 | 58 |  |
| 38 | 声光报警器 | - |  | 个 | 58 |  |
| 39 | 消火栓 | DN65 |  | 个 | 8 |  |
| 40 | 不锈钢消防水箱 | 3000\*3000\*3000mm 18吨 |  | 个 | 2 |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于100万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、其他：

1）为了我方能够对参与报名者的产品和综合概况的了解；要求参与报名者务必在报名截止日前报送样品及相关资质文件和产品文件（设备类物资只需提供厂家资质文件及产品资料等相关资料）等资料至项目进行确认和封样，否则不予入围投标资格。

投标样品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| **1** | 消火栓 | SN65 | 1个 |
| **2** | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 1个 |
|  | / |  |  |

2）在云筑网招标人合格供应商名录中，且须有考查报告；

3）在工程所在城市有固定的办公场所和专职管理人员。

4）品牌要求：无

5）货款支付：报名时请确认我方的结算方式，付款方式。结算方式：双方每月16-20日对上月16日至本月15日所供货物进行数量、单价、金额的确认，办理月度物资采购结算单，全部供货完毕后20日内，双方完成物资总结算办理。货款支付：按约定的时间和比例支付。甲方在次月的25日前支付上月月度结算货款的70 %。双方办理完成物资总结算后6 个月内付至总结算货款的80 %，甲方整体工程竣工验收（以四方验收为准）合格后6 个月内付至总结算货款的95%，余款5 %作为质保金，在质保期满后28日内无息付清。乙方按照甲方要求的时间，依据甲乙双方共同确认的结算金额和结算明细向甲方开具结算值100%的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付货款且不构成违约。货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理、建行“E点通”、云筑金服及其他常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。付款过程中产生的贴息费用由乙方承担，所产生的手续费用由双方各自承担。乙方委托专职收款人办理收付款业务，收款人必须取得授权。每次付款时，乙方应为甲方留出  20  天财务办理支付手续的时间。

7、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：范前锋（公告答疑）       联系方式：13855373819

联系人：范前锋（片区物资）       联系方式：13855373819

联系人：倪 丹（片区商务）      联系方式：13865956681

联系人：分公司物资设备部       联系方式：0531-66628676