101851897控制电缆\KFFRP\4\*1.5MM2\450~750V技术要求：

1. 要求耐高温280度至300度。
2. 材质采用F-46绝缘护套,外层材质厚度大于等于3mm。
3. 采用铜网屏蔽。
4. 耐压等级：0.45-0.75KV。
5. 采用多股铜芯导体。
6. 供货周期：2021年3月5日前到厂