市政管理处电缆采购项目参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格型号** | **数 量** |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | NH-BVV 3×10，符合GB/T5023-2008 | 1000米 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | NH-BVV 3×10＋1×6，符合GB/T5023-2008 | 1000米 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | NH-BVV 3×25＋1×16，符合GB/T5023-2008 | 3000米 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | NH-BVV 3×16＋1×10，符合GB/T5023-2008 | 2000米 |

 其它说明：

 1、产品满足于用于市政路灯维修使用。

 2、供应商报价含货物、服务费、运费、税费等所有费用。

 3、产品在符合GB4005规定的电缆盘上交货，交货长度不小于100米，并提供产品合格证及原材料检测报告等。

 4、质保期一年，产品在质保期内有质量问题须免费更换或维修有缺陷的产品和材料。

 5、交货地点：市政管理处指定地点存放。

 6、交货时间：自合同签订之日起15日历天内交付使用。