**中国铁塔股份有限公司浙江省分公司杭黄铁路（浙江段）公网覆盖工程卡具、漏泄电缆及配套物资采购项目招标公告**

中国铁塔股份有限公司浙江省分公司杭黄铁路（浙江段）公网覆盖工程卡具、漏泄电缆及配套物资采购项目招标人为中国铁塔股份有限公司浙江省分公司，招标代理机构为浙江中通通信有限公司。项目资金由招标人自筹且已落实，项目已具备招标条件，现进行公开招标，具有提供标的物能力的供应商均可前来投标。

1. **项目概况和招标范围**
2. 本次招标拟采购杭黄铁路（浙江段）所需的卡具、漏泄电缆、馈线及接头等产品及相关服务，具体规模详见下表。本次采购预算为人民币 1641 万元（含税）。本次采购数量为预估，具体执行数量以实际下达订单为准。

**采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 漏泄同轴电缆 | 13/8"" | 米 | 338673 |
| 2 | 射频同轴电缆 | 13/8"" | 米 | 28827 |
| 3 | 射频同轴电缆 | 1/2""以下 | 米 | 28137 |
| 4 | 漏缆普通卡具 | 13/8"" | 个 | 304805 |
| 5 | 漏缆防火卡具 | 13/8"" | 个 | 33867 |
| 6 | 1/2""馈线隧道专用卡具 | 1/2""以下 | 套 | 3733 |
| 7 | 馈线接地卡具 | 1/2"" | 套 | 2643 |
| 8 | 漏缆接头 | NF-13/8""R | 个 | 1593 |
| 9 | 馈线接头 | 1/2""N型或DIN型Male | 个 | 3011 |
| 10 | 馈线接头 | 13/8转1/2 | 个 | 728 |
| 11 | 馈线接头 | 13/8""N型或DIN型FeMale | 个 | 728 |
| 12 | 直流阻断器 | DC-BLOCK，N型 | 个 | 46 |
| 13 | 漏泄电缆终端负载 | N型5W | 个 | 155 |
| 14 | 避雷器 | N型 | 个 | 442 |
| 15 | 漏缆防水组件 | 每套含一卷胶泥5\*60cm和一卷胶带5\*200cm | 套 | 1593 |
| 16 | 安装维护专用工具 | 漏缆接续工具 | 套 | / |

注：安装维护专用工具要求赠送，无需报价不参与评分。

1. 供货地点：杭州市（招标人指定地点）。
2. **资格要求**

1、投标人必须为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格的、经营许可范围涵盖本项目的生产制造企业，要求注册资金在2000万元（或以上）人民币或者等值货币（按照中国银行在文件递交当日公布的汇率中间价换算）；须提供全套注册和资质证明文件（包括营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人只需提供营业执照，不需提供税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）、资质证明复印件、法定代表人或正式授权代表的授权文件等）；

2、投标人必须为在中国境内依《公司法》注册的独立法人，必须具备增值税一般纳税人资格且合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。本次招标不接受联合体投标。

3、本次招标除卡具产品外，其他产品原则上不接受代理商投标，以下两种特殊情况除外：

（1）投标产品制造商注册地在中华人民共和国境外（与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区）及香港、澳门、台湾地区且必须使用代理商投标和签订销售合同的；

（2）投标产品制造商注册地在中华人民共和国境内的外资或台港澳资企业，且经营范围不具备销售功能，须使用代理商投标和签订销售合同的。

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业或破产状态的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

5、投标产品资格要求：

（1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的产品；

（2）投标人应提供投标产品的第三方权威部门或机构出具的检测报告,检测报告的送检人必须为投标人。

（3）投标产品应为阻燃、低烟、无卤的产品，符合技术规范书要求

（4）投标产品中的卡具须提供符合中国铁路总公司企业标准Q/CR12-2014(铁路通信同轴电缆吊具)的相关证明文件。

（5）投标人投标产品中的卡具如为代理投标的，还需产品制造商出具的针对本项目的授权书。

（6）投标人应承诺：如在本次招标中中标，将在签订实际采购合同时，同意中标产品单价不随铜价联动。

（7）投标人应承诺：投标产品36个月的保修期，保修期内出现产品质量问题，由投标人负责设备提供及协调、更换等所有工作。

（8）投标产品在中国大陆地区（不含港、澳、台地区）使用过程中未出现过重大质量问题。

6、投标人其他要求：

（1）★投标样品及检测要求：投标人须提供省级或以上第三方权威检测机构出具的检测报告，并将与之对应的投标样品及检测报告原件作为投标技术文档于投标截止日期之前随投标文件递交招标人/招标代理机构。（备注：样品单独封装）投标人须提供投标产品样品一组，包括各规格产品的样品各一件。投标人须承诺该样品与投标文件中载明的投标产品的技术规格及参数一致，且投标人在中标后所交付货物的技术规格及参数等不劣于本次投标产品。如投标人在本次招标中中标，该组投标样品将封样，同时应承诺在中标后随时接受招标人提出对投标样品或后续供货产品进行检测的要求，并按照招标人指定的方式送至招标人委托的具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构进行检测，且自行承担检测的相关费用。如发现测试结果不符合投标人承诺的产品指标，招标人有权取消投标人中标资格、终止采购合同，并保留索赔权利。

（2）★供货要求：投标人应具备接到中标通知书之日起15日内到货30%，30日内全部产品到货的能力。投标人须根据招标人要求的到货时间提供详细的供货周期计划。如不按要求供货，招标人有权解除合同，并要求其支付相当于本合同成交价格30%的违约金。

**三、资格审查方法**

本次资格审查采用资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件，通过资格后审的投标

人可进入本项目的详细评审。

**四、获取招标文件**

凡有意参加投标者，请于2017年11月17日至2017年11月22日17时00分，登入浙江中通通信有限公司电子招投标平台<http://zbpt.zjzttx.com.cn>，在线购买电子招标文件。

已在该系统注册过的潜在投标人请直接登入系统进行项目报名，未在该系统注册的潜在投标人请先免费注册。网站首页可下载供应商操作手册，获取登入账号后登入系统进行报名，并自行下载招标文件。

招标文件购买联系人：黄工；联系电话：15355072929

招标文件售价每套售价502元人民币，售后不退。

1. **投标文件的递交**
	1. 纸质投标文件的递交：递交纸质投标文件的截止时间（即投标截止时间）为：

2017年12月15日9时00分，投标文件递交地点： 浙江省杭州市河东路215号浙江中通通信有限公司开标评标室 。

* 1. 电子投标文件的递交： 本项目不适用 。
	2. 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。
	3. 出现以下情形时，招标人不予接收投标文件：
		1. 逾期送达或者未送达指定地点的；
		2. 未按照招标文件要求密封的；
		3. 未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
1. **发布公告的媒介**

本招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（txzb.miit.gov.cn）及浙江中通通信有限公司电子招投标平台http://zbpt.zjzttx.com.cn）、铁塔在线商务平台（http://www.tower.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。

**五、联系方式**

招标人名称：中国铁塔股份有限公司浙江省分公司

招标人地址：浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际3号楼13楼

招标代理机构名称：浙江中通通信有限公司

招标代理机构地址：浙江省杭州市下城区河东路215号

招标代理机构邮编：310014

招标代理机构联系人：胡工、赵工 、

招标代理机构电话：13297425611、15869194495

招标代理机构电子邮箱：476095327@qq.com、505916276@qq.com

招标代理机构开户名称：浙江中通通信有限公司

招标代理机构开户银行：中信银行杭州天水支行

招标代理机构账号：【7331110182200079959】

招标代理机构：浙江中通通信有限公司

2017年11月17日