附件2：

## 技术规格书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **需求数量** | **质量标准** | **订货要求** |
| DTN01 | 光缆 | GYTA53-32B1 | Km | 6 | 国标 | 2KM每盘；  管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |
| 光缆 | GYTA53-32B1 | Km | 3 | 国标 | 管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |
| 光缆 | GYTA53-32B1 | Km | 1.65 | 国标 | 管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |
| 光缆 | GYTA53-8B1 | Km | 10 | 国标 | 2KM每盘；  管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |
| 光缆 | GYTA53-12B1 | Km | 4 | 国标 | 2KM每盘；  管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |
| 光缆 | GYTA53-36B1 | Km | 3 | 国标 | 管序颜色：红绿白白；  纤序：蓝橙绿棕灰白红黑 |