**电缆采购要求**

表1采购信息一览表

**（注：若有疑问，请联系本文所述联系人，予以技术澄清）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及编号 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电缆 | 7x0.75mm2屏蔽电缆 | 导体材质:铜绝缘层为聚氯乙烯或交联聚乙烯型挤塑绝缘类型需铜网屏蔽 | 米 | 1000 |
| 2 | 电缆 | 2x0.75mm2屏蔽电缆 | 导体材质:铜绝缘层为聚氯乙烯或交联聚乙烯型挤塑绝缘类型需铜网屏蔽 | 米 | 300 |

要求：

1、表1为配件清单。必须满足表中所提要求。电缆报价需包含运费及17%税费。

2、电缆需提供产品出厂合格证。电缆产品须符合国家规范及电厂用信号电缆规范要求。安装过程中出现质量问题，供货厂家应承担该质量问题造成的全部损失。如果因供方电缆货物出现质量问题，电缆供方须无条件退换，并自行负责所有相关退换费用。若因供方产品质量问题导致需方工程工期延误，需方有权向产品供方追究相关责任和损失赔偿。

3、电缆交货日期：产品应于2018年1月25日前发往约定的地点。

4、电缆交货地点：吉林省白城市经济开发区电厂路2066号吉电股份白城电厂。

5、付款方式：

1）供方发货到现场，且通过需方与电厂方验收合格后，需方向供方支付合同款的90%。

2）合同款的10%为质保金。质保期为甲方确认收货之日起一年。

3）乙方向甲方提供国家正规的17%增值税发票。

6、履约责任：双方应对交货日期确认，一旦确认后必须按照交货日期交货，否则罚款违约金500元/天。交货日期以发货时提交的运输单单号可查的起运日期为准。

7、技术澄清联系人：任玮 电话：18629364802 邮箱：renwei@tpri.com.cn。