**首都宾馆地下车库建设与庭院整治项目电缆采购招标公告**

招标编号：CSCEC-WZ-3043E17001-G2-2018008

为满足首都宾馆地下车库建设与庭院整治项目施工生产需要，现就项目所需电缆行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体如下：

1. 项目概况与招标范围
   1. 工程名称： 首都宾馆地下车库建设与庭院整治项目
   2. 工程地点：北京市东城区前门东大街3号
   3. 招标组织：中国建筑第八工程局有限公司（中国建筑土木建设有限公司）
   4. 监督机构：中国建筑土木建设有限公司纪检监察部
   5. 招标内容：项目施工生产所需电缆，详见《招标物资一览表》。
2. 投标人资格要求
   1. 具备法律主体资格，具有独立签订及履行合同的能力。
   2. 营业范围要求：具备国家有关部门、行业要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其它经营许可。
   3. 投标人的企业注册资本不低于 100万元。
   4. 具有一定的经营规模和服务能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。在国内有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建股份各分子公司没有不良合作记录
   5. 其他： / 。
   6. 符合上述条件，经招标人审查合格后，方可参与投标。
3. 招标文件的获取
   1. 请投标人于20 18年 1月 19日前，登录云筑网完成招标公告签收与报名（云筑网http://www.yzw.cn/）。签收报名前请各投标单位重新维护法定代表人证明书、法定代表人授权书、营业执照原件、税务登记证明及组织机构代码等资质证书。三证合一供应商上传统一社会信用代码。
   2. 招标文件由招标人在云筑网发布，本次招标文件不收取费用。
4. 投标文件的递交
   1. 本次投标通过书面（根据需要），网上两种投标方式。招标方在收取书面投标文件时，未按时参与网上报价的投标单位，本次投标作废。
   2. 网上报价递交投标文件的时间为 2018 年 1月19日上午 08 时 00 分至 20 时 00 分。开标时间为 2017 年 1 月 20日 10 时 00 分。投标方必须同步在云筑网（http://www.yzw.cn/）完成投标报价,并保持网上报价与投标文件正本中投标报价的一致性。
   3. 纸质投标文件的递交地点： 首都宾馆地下车库建设与庭院整治项目部
   4. 逾期送达或者未送达指定地点或未同步在集采中心—云筑网递交的投标文件，招标人不予受理。（注：所有投标报价必须按时在网上进行报价，否则视为投标作废。）
5. 发布公告的媒介

本次招标公告在云筑网（http://www.yzw.cn/）发布信息。没有在云筑网注册过的投标人要先注册并通过审核。

1. 招标人联系方式

联 系 人：申敬

电 话：13522009370

电 子邮 箱：769337097@qq.com

2017年 1月17日

附件

**招标物资一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 技术标准 | 备注 |
| 1 | YTTW | 5\*10 | 米 | 100 |  |  |
| 2 | YTTW | 5\*6 | 米 | 150 |  |  |
| 3 | ZRBV双 | 4 | 米 | 1100 |  |  |
| 4 | ZRBV蓝 | 4 | 米 | 1100 |  |  |
| 5 | ZRBV黄 | 4 | 米 | 500 |  |  |
| 6 | ZRBV绿 | 4 | 米 | 300 |  |  |
| 7 | ZRBV红 | 4 | 米 | 300 |  |  |
| 8 | 电缆 | ZR-YJV-5\*4 | 米 | 130 |  |  |
| 9 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*25+2\*16 | 米 | 110 |  |  |
| 10 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 140 |  |  |
| 11 | NG-A-BTLY | 4\*50+1\*25 | 米 | 430 |  |  |
| 12 | NG-A-BTLY | 4\*70+1\*35 | 米 | 170 |  |  |
| 13 | NG-A-BTLY | 3\*70+1\*35 | 米 | 50 |  |  |
| 14 | NG-A-BTLY | 3\*70 | 米 | 50 |  |  |
| 15 | 硬铜电缆（YJV） | 5\*4 | 米 | 500 |  |  |
| 16 | 硬铜电缆（YJV） | 3\*4 | 米 | 1000 |  |  |
| 17 | WDZN-YJFE电缆 | 4\*2.5 | 米 | 160 |  |  |
| 18 | WDZN-YJFE电缆 | 4\*6 | 米 | 120 |  |  |
| 19 | WDZN-YJFE电缆 | 4\*185+1\*95 | 米 | 400 |  |  |
| 20 | WDZN-YJFE电缆 | 4\*185+1\*95 | 米 | 400 |  |  |
| 21 | NG-A-BTLY | 4\*35+1\*16 | 米 | 850 |  |  |
| 22 | NG-A-BTLY | 5\*16 | 米 | 90 |  |  |
| 23 | NG-A-BTLY | 5\*10 | 米 | 1620 |  |  |
| 24 | NG-A-BTLY | 4\*120+1\*70 | 米 | 100 |  |  |
| 25 | NG-A-BTLY | 4\*95+1\*50 | 米 | 170 |  |  |
| 26 | NG-A-BTLY | 4\*10 | 米 | 70 |  |  |
| 27 | 防火-水平三通 | 03-200\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 12 |  |  |
| 28 | 防火-水平弯通 | 02-200\*100 | 个 | 16 |  |  |
| 29 | 防火-水平三通 | 03-200\*100/100\*50/100\*50 | 个 | 12 |  |  |
| 30 | 防火-上垂直弯通 | 05-100\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 10 |  |  |
| 31 | 防火-水平弯通 | 02-100\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 24 |  |  |
| 32 | 防火-水平三通 | 03-100\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 7 |  |  |
| 33 | 中建控铁线槽 | 100\*50\*1.2\*1.0防火 | 米 | 1310 |  |  |
| 34 | 铁线槽吊框 | 120\*80 | 个 | 1000 |  |  |
| 35 | 防火-水平弯通 | 02-100\*50\*0.9\*0.7 | 个 | 26 |  |  |
| 36 | 防火-水平三通 | 03-100\*50\*0.9\*0.7 | 个 | 22 |  |  |
| 37 | 防火-水平四通 | 04-100\*50 | 个 | 26 |  |  |
| 38 | 铜包铝编织带 | 4\*320(镀锡)(接地线) | 根 | 3200 |  |  |
| 39 | 伸缩节 | 200\*100 | 个 | 10 |  |  |
| 40 | 伸缩节 | 100\*100 | 个 | 6 |  |  |
| 41 | 水平变径三通 | 200\*100/300\*100/200\*100 | 个 | 2 |  |  |
| 42 | 铁线槽水平三通 | 200\*100变100\*100 | 个 | 17 |  |  |
| 43 | 水平三通 | 600\*150（防火） | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 水平三通 | 400\*100变200\*100（防火） | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 大小头（中间变） | 200\*100变50\*50 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 防火-垂直灯叉弯通 | 31-200\*100 | 个 | 12 |  |  |
| 47 | 防火-垂直灯叉弯通 | 31-100\*100 | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 镀锌螺母 | 10 | 个 | 1500 |  |  |
| 49 | 防火桥架连接片 | 100\*1.4 | 片 | 70 |  |  |
| 50 | 铁线槽横担 | 160（防火） | 个 | 320 |  |  |
| 51 | 中建控铁线槽 | 150\*100\*1.5\*1.2（防火） | 米 | 66 |  |  |
| 52 | 防火-异径接头 | 22-150\*100 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 防火-水平三通 | 03-150\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 防火-水平弯通 | 02-150\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 中建控铁线槽 | 400\*200\*2.0\*1.5（防火） | 米 | 80 |  |  |
| 56 | 水平弯 喷塑 | 400\*200 | 个 | 8 |  |  |
| 57 | 铁线槽专用螺丝 | 8\*16 | 套 | 1000 |  |  |
| 58 | 防火-水平三通 | 03-600\*150\*1.8\*1.4 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 防火-水平弯通 | 02-600\*150\*1.8\*1.4 | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 防火-水平三通 | 600\*150/中变200\*100 | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 三通 | 600\*150中变400\*100防火 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 防火-下垂直弯通 | 11-600\*150\*1.8\*1.4 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 三通 | 600\*150变200\*100中变400\*100防火 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 中建控铁线槽 | 400\*100\*2.0\*1.50防火 | 米 | 10 |  |  |
| 65 | 防火-下垂直弯通 | 11-400\*100\*1.4\*1.1 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 防火-水平三通 | 03-400\*100\*1.4\*1.1 | 个 | 10 |  |  |
| 67 | 防火-水平弯通 | 02-400\*100\*1.4\*1.1 | 个 | 2 |  |  |
| 68 | 中建控线槽 | 300\*100\*1.5\*1.2防火 | 米 | 10 |  |  |
| 69 | 防火-下垂直弯通 | 11-300\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 4 |  |  |
| 70 | 防火-上垂直弯通 | 05-300\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 防火-水平弯通 | 02-300\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 3 |  |  |
| 72 | 中建控铁线槽 | 200\*100\*1.5\*1.20(防火) | 米 | 20 |  |  |
| 73 | 防火-水平三通 | 03-200\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 8 |  |  |
| 74 | 水平弯通 | 02-200\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 28 |  |  |
| 75 | 防火-下垂直弯通 | 11-200\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 14 |  |  |
| 76 | 防火-上垂直弯通 | 05-200\*100\*1.1\*0.9 | 个 | 4 |  |  |
| 77 | 中建控铁线槽 | 100\*100\*1.2\*1.0（防火） | 米 | 180 |  |  |
| 78 | 防火-下垂直弯通 | 11-100\*100\*0.9\*0.7 | 个 | 14 |  |  |
| 79 | 铁线槽专用螺丝 | 6\*12 | 套 | 1000 |  |  |

备注：横线处为可更改内容，需特别注意