**附件一：招标物资包件清单**

（以下数据仅作为初步依据，具体物资规格、数量以施工图为准。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **包件号** | **计量单位** | **包件数量** | **招标人名称** | **包件售价（元）** | **投标保证金（万元）** | **投标人资格条件** |
| **1** | **高、低压电缆** | **物资需求一览表** | **KTDL-01****KTDL-02** | **/** | **2** | **中铁一局集团电务工程有限公司** | **800元/每包** | **2.00万元/每包** | 投标人资格要求　　1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书。 　　2.生产能力要求：生产商须具备投标物资的生产能力，生产工艺、装备必须符合国家的相关规定，具有有效的全国工业产品生产许可证。　　3．财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产厂注册资金不低于3000.00万元人民币，代理商注册资金不低于500.00万元人民币；投标人须提供近两年经会计师事务所审计的财务报告及报表。　　4．质量保证能力要求：投标物资生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证，产品符合国家现行标准；投标产品生产厂具有最新的省、部级及以上专业检测机构出具的投标物资质量检验报告。　　5．供货业绩要求：生产厂或代理商具有近三年，（最少三份）轨道交通或国家重点工程建设项目供货业绩（须附中标通知书复印件或供货合同复印件等）；　　6．履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；不接受在铁路总公司（原铁道部）处罚期内的投标单位。　　7．其他要求：投标人如是代理商，必须有所代理生产厂出具的授权函原件，生产厂或代理商具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。代理商投标时，生产厂家出具的授权书、营业执照复印件、承诺函等由生产厂提供的所有资料均须加盖生产厂公章（鲜章），上述资料应装订在正本内，否则其投标文件将会被否决。盖电子章的资料为无效资料。 8.投标人必须在中国中铁电线电缆名录。 |
| 高压电缆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件名称及包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标文件售价(元) | 交货时间 | 到货地点 | 备注 |
| **KTDL-01** | 高压电缆 | HD-YJLV22-8.7/15-3\*120耐寒型 | 米 | 19330 | 800 | 2018/7/15 | 新疆塔城市额敏县 | 车板交货 |
| 高压电力电缆 | HD-YJLV-10KV-3\*50耐寒型 | 米 | 12220 | 新疆塔城市额敏县 |
| 电力电缆 | JKLYJ-10KV-1\*50 | 米 | 1500 | 新疆塔城市额敏县 |
| 高压电力电缆 | WDZN-YJY-10KV 3\*70 | 米 | 700 | 新疆塔城市额敏县 |
| 高压电力电缆 | WDZN-YJY-10KV 3\*240 | 米 | 420 | 新疆塔城市额敏县 |
| 高压电力电缆 | WDZB-YJY-10KV 3\*70 | 米 | 240 | 新疆塔城市额敏县 |

 |

低压电缆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件名称及包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标文件售价(元) | 交货时间 | 到货地点 | 备注 |
| **KTDL-02** | 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*300+1\*150耐寒型 | 米 | 50 | 800 | 2018/7/15 | 新疆塔城市额敏县 | 车板交货 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*240+1\*120耐寒型 | 米 | 1480 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*185+1\*95耐寒型 | 米 | 1380 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*150+1\*70耐寒型 | 米 | 2400 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*120+1\*70耐寒型 | 米 | 1700 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*95+1\*50耐寒型 | 米 | 1050 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*70+1\*35耐寒型 | 米 | 2070 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*50+1\*25耐寒型 | 米 | 2050 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*35+1\*16耐寒型 | 米 | 420 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*25+1\*16耐寒型 | 米 | 750 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 4\*35耐寒型 | 米 | 1200 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 4\*25耐寒型 | 米 | 450 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 4\*16耐寒型 | 米 | 7320 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 4\*10耐寒型 | 米 | 7250 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 4\*6耐寒型 | 米 | 500 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 3\*6耐寒型 | 米 | 540 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 2\*10耐寒型 | 米 | 2300 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 2\*4耐寒型 | 米 | 1550 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | VV22-1KV 2\*6耐寒型 | 米 | 1620 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压控制电缆 | KVV22-1KV 4\*2.5耐寒型 | 米 | 4850 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压控制电缆 | KVV22-1KV 6\*2.5耐寒型 | 米 | 1150 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压控制电缆 | KVV22-1KV 10\*2.5耐寒型 | 米 | 1100 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压控制电缆 | KVV22-1KV 11\*2.5耐寒型 | 米 | 1800 | 新疆塔城市额敏县 |
| 耐火低压电力电缆 | NHVV22-1KV 3\*240+1\*120 | 米 | 200 | 新疆塔城市额敏县 |
| 耐火低压电力电缆 | NHVV22-1KV 3\*120+1\*70 | 米 | 200 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电缆 | WDZN-YJY-1KV 3\*70+2\*35 | 米 | 400 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电力电缆 | ZR-YJY22-2\*6+1\*6 | 米 | 1200 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低烟无卤耐火铜芯电缆 | WDZBN-YJY 3\*35+2\*16 | 米 | 1200 | 新疆塔城市额敏县 |
| 低压电缆 | WDZBN-YJY-1KV 5\*10 | 米 | 200 | 新疆塔城市额敏县 |

**附件二**

**投标申请表**

**招标编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 营业范围(投标相关) |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 申请投标包件号及说明：投标保证金形式：□银行电汇 □银行保函基本户信息（电汇用）： |
| （投标人全称）: 在阅读和理解了本次投标邀请书后，认为我单位符合投标邀请书对投标人的基本要求，在此特向贵方提出参与招标编号的上述申请投标包件号的投标报名，特此申请。本投标单位有关信息如上。  投标人（公章）：   年 月 日  |