**附件一：**

**物资招标项目概况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目全称** | **项目概况（详细）** | **项目通讯地址** | **所属单位** |
| 1 | 中铁二局工程有限公司济南地铁R2-9标 | 济南轨道交通R2线九标段土建工程，标段全长约8.014公里，包含1站2区间1出入场线，即姜家庄出入场线区间、烈士陵园站（不含）~ 济钢新村站区间、济钢新村站、济钢新村站~ 彭家庄站区间地下段。招标范围为标段范围内的土建工程、安装预留预埋工程、交通导改、管线迁改、既有道路破复及协调配合等。 | 济南济钢新村 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 |
| 2 | 无锡地铁4-8标 |  本标段工程范围为吴都路站~商务中心站~贡湖大道站区间设计线型最小平面半径R=350m，为吴都路站~商务中心站区间（R左=350m，R右=360m）；最大坡度26‰。吴都路站~商务中心站区间，左线起终点里程为左DK22+517.605～左DK23+540.043，左线短链27.309m，左线长995.129m；右线起终点里程为右DK22+517.605～右DK23+540.045，右线长1022.440，左右线全长2017.569单线米。本区间线位大体呈南北走向，区间出吴都路站后沿立德道南行，穿过和风路后下穿淳德桥，然后向东穿越地块拐入震泽路后到达商务中心站。本区间左右线各设一段曲线，左线区间半径为350m，右线曲线半径为360m。线路中心线间距为14~16.9m。 | 江苏省无锡市滨湖区震泽路与丰润路交叉口 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 |
| 3 | 中铁二局工程有限公司青岛8号线 | 项目驻地位于青岛市岙东南路，为TBM施工 | 青岛市岙东南路 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 |
| 4 | 中铁二局工程有限公司南宁地铁4-2标 | 南宁轨道交通4号线02标11工区项目二分部位于南宁市邕宁区,包含五象火车站-新村站-龙岗站两个盾构区间,五新区间单线长1392.356m，新龙区间单线长为951.681。区间隧道需要穿越密集管线、溶岩层、上软下硬层、龙岗村民房、铁路桥及人行天桥等，施工周边环境负责，施工要求高。 | 南宁市邕宁区五象火车站 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 |
| 5 | 中铁二局工程有限公司深圳城市轨道交通6号线二期工程主体工程6111标三工区项目部二分部 |  深圳地铁6111-3标工程包括三个区间隧道（银湖站～八卦岭站盾构区间八卦岭站～通新岭站盾构区间、通新岭站～科学馆站盾构区间）银湖～八卦岭区间线路从已建6号线矿山区间由北向南走向布置在北环大道、上步路下方，经过泥岗西路到达八卦岭站，与在建7号线八卦岭站L型通道换乘。线路基本沿路东侧敷设，下穿四季青综合楼、深圳中学泥岗部,侧穿泥岗上步立交（坂银通道），以及下穿地铁7号线八卦岭站围护结构（侵入约1m）。区间设计长度左线为772.251m，右线为775.064m。线间距为15.2～15.7m。轨顶标高为-5.1～2.1m，地面标高为19.3～23.6m。 | 深圳市福田区上步中路靠近百花一路中 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 |