|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **北京地铁16号线工程土建施工26合同段项目物资采购招标计划一览表** | | | | | | | | |
| 填制单位：中铁电气化局集团有限公司北京地铁16号线工程土建施工26合同段项目经理部 | | | | | | | | | | |
| **包件号** | **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **需求数量** | **最高投标限价**  **（元/米）** | **交货地点** | **交货时间** | **投标人资格要求** | **备注** |
| DL01 | 1 | YC软芯电缆 | 3x16+2x10 | 米 | 500 | 58 | 中铁电气化局集团北京地铁16号线工程土建施工26合同段工地 | 2018年10月至工程结束 | 详见招标公告第3．1及3.4～3.7条投标人资格要求 | 以上数量为暂定数量、实际使用以采购方订货清单为准 |
| 2 | YC软芯电缆 | 3x25+2x16 | 米 | 320 | 86 |
| 3 | YC软芯电缆 | 3x50+2x25 | 米 | 50 | 165 |
| 4 | YC软芯电缆 | 3x70+2x35 | 米 | 140 | 220 |
| 5 | YC软芯电缆 | 3x95+2x50 | 米 | 150 | 300 |
| 6 | YC软芯电缆 | 3x150+2x70 | 米 | 155 | 350 |
| 7 | YC软芯电缆 | 3x185+2x95 | 米 | 130 | 460 |
| 8 | YC软芯电缆 | 3x35+2x16 | 米 | 9000 | 110 |
| **包件号** | **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **需求数量** | **最高投标限价**  **（元/米）** | **交货地点** | **交货时间** | **投标人资格要求** | **备注** |
| GYDL01 | 1 | 高压电缆 | UGEFP3x70+3x35、 6/10KV | 米 | 2800 | 285 | 中铁电气化局集团北京地铁16号线工程土建施工26合同段工地 | 2018年10月至工程结束 | 见招标公告第3．2及3.4～3.7条投标人资格要求 | 中铁电气化局集团有限公司北京地铁16号线工程土建施工26合同段项目经理部 |
| 2 | 高压电缆 | UGEFP3x120+3x70、 8.7/10KV | 米 | 4000 | 460 |
| **包件号** | **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **计量单位** | **需求数量** | **最高投标限价**  **（元/把）** | **交货地点** | **交货时间** | **投标人资格要求** | **备注** |
| DGDJ01 | 1 | 边刮刀 | 104-001-006-001 | 把 | 64 | 9950 | 中铁电气化局集团北京地铁16号线工程土建施工26合同段工地 | 2018年10月至工程结束 | 见招标公告第3．3及3.4～3.7条投标人资格要求 | 盾构刀具根据施工过程中刀具损坏程度更换，以上数量为暂定数量，实际使用以采购方订货单为准 |
| 2 | 切刀 | 0447-001-006-000 | 把 | 160 | 4700 |
| 3 | 焊接撕裂刀1 | 0284-001-006-004 | 把 | 60 | 11300 |
| 4 | 焊接撕裂刀2 | 0414-001-015-001 | 把 | 16 | 7250 |
| 5 | 焊接撕裂刀3 | 0414-001-015-002 | 把 | 4 | 5980 |
| 6 | 保径刀 | 0284-001-008-000 | 把 | 24 | 6630 |
| 7 | 合金耐磨块1 | 0284-001-033-000 | 把 | 132 | 5000 |
| 8 | 合金耐磨块2 | 0447-001-028-002 | 把 | 28 | 2900 |
| 9 | 合金耐磨块3 | 0447-001-028-003 | 把 | 6 | 2500 |
| 10 | 合金耐磨块4 | 0447-001-028-004 | 把 | 6 | 1300 |
| 11 | 超挖刀 | 0284-001-024-000 | 把 | 3 | 4000 |
| 12 | 喷口保护刀 | / | 把 | 18 | 550 |
| 13 | 正面可更换撕裂刀 | EP1-001-110-000-007A | 把 | 87 | 8800 |
| 14 | 中心可更换撕裂刀 | EP1-001-110-000-001A | 把 | 12 | 14100 |
| 特别注明：1、焊接撕裂刀1长度300mm、厚度100mm、高度160mm，弧形、两侧带机体保护、周边加耐磨焊；焊接撕裂刀2高度125mm；焊接撕裂刀3高度108mm。2、可更换撕裂刀长度230mm、厚度100mm、高度175mm,弧形。3、焊接撕裂刀及可更换撕裂刀均为重型撕裂刀。4、其余参数参考采购方提供的刀盘图及刀具图纸。 | | | | | | | | | | |