技术要求

部门班组：汽机控制班

提报日期

联系人：吴一可

费用科目：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料编码 | | 物料描述 | 采购数量 | 技术要求 | |
| 1 | 101559819 | | 压力变送器\3051S2TG3A2E11A1AB4M5E1\0~5000KPa\ | 5 | 按型号购买，压力变送器 | |
| 2 | 101559820 | | 压力变送器\3051S2TG3A2E11A1AB4M5E1\0~500KPa\2 | 3 | 按型号购买，绝压变送器 | |
| 3 | 101559797 | | 温度变送器\WSP-350-300-W\0~350℃ | 2 | 按型号购买，配套携带温度元件，温度变送器，温度套管 | |
| 4 | 101496087 | | 压力变送器\3051L2AC0TD21AAM5D4HR5\0~249KPa\24 | 4 | 按型号购买 | |
| 5 | 101107392 | | 电动执行装置\IQM12 | 1 | 按型号购买 | |
| 6 | 100362861 | | 差压开关\101WN-K3-N4-C1\0~200KPa | 2 | 按型号购买 | |
| 7 | 101735633 | | 针形阀\NBS1T-MTS14-9-G | 10 | 抗高温（350℃以上）高压（20MPa以上）焊接门 | |
| 8 | 101732212 | | 流量孔板\LGBF-4.0-50\304 | 1 | 按型号购买，并配套携带变送器、取样针型阀、取样冷凝罐。 | |
| 9 | 100287303 | | 不锈钢管\14\2\316L | 150 | 按型号购买 | |
| 10 | 101559964 | | 流量孔板\LGFB-1.0-35\碳钢 | 1 | 按型号购买，并配套携带变送器、取样针型阀、取样冷凝罐。 | |
| 11 | 100235796 | | 控制电缆\ZR-KVVP\4\*2.5MM2 | 500 | 按型号购买，控制电缆需要带屏蔽 | |
| 12 | | 100132818 | 控制电缆\ZR-KVVP\4\*1.5MM2 | 7000 | | 按型号购买，控制电缆需要带屏蔽 |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |