**中建二局北京分公司2019年电线、电缆采购**

**招标公告**

为满足中建二局北京分公司广华新城项目生产需要，现就施进行电线、电缆公开招标，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建二局北京分公司广华新城项目

2、招标范围：项目施工所用电线、电缆

2.1招标内容：乙方货物质量应达到国家、地方、行业标准，乙方企业标准高于相关标准的，按照高标准执行。本合同的质量要求以乙方送封的样本为标准严格执行，甲方有权对乙方每次的产品进行抽验。如果乙方提供的货物不合格或不满足甲方、业主及监理的合理要求，乙方应负责无条件退货；如因乙方产品质量原因导致的不合格情况，由乙方负责处理，并承担由此造成的甲方的损失及其他发生在工程上的损失，并且甲方保留进一步索赔的权利。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **进料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **税前单价/元** | **税前合价/元** | **增值税税率%** | **税金/元** | **综合单价/元** | **合价** |
| 1 | BVR 软铜线 | 4 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZBRVSP 阻燃屏蔽护套线 | 2\*0.75 | 米 | 9600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-RVS 耐火胶质线 | 2\*1.5 | 米 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | N-RVV 耐火圆软护套线 | 2\*2.5 | 米 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | N-RVV 耐火圆软护套线 | 2\*4 | 米 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | N-BV 塑铜线 | 6 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BBTRZ 防火电缆 | 4\*50+1\*25 | 米 | 304 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZBYJV 阻燃电缆 | 4\*25+1\*16 | 米 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BV 塑铜线 | 70 | 米 | 896 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BV 塑铜线 | 35 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KVV 控制电缆 | 2\*1.5 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KVV 控制电缆 | 8\*1.5 | 米 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | N-YJV 耐火电力电缆 | 4\*240+1\*120 | 米 | 2246 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | YJV22 铠装电力电缆 | 4\*50 | 米 | 390 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | N-BV 塑铜线 | 4 | 米 | 3900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BV 塑铜线 | 4 | 米 | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BV 塑铜线 | 2.5 | 米 | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | YJV 普通电缆 | 4\*70+1\*35 | 米 | 593 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ZBYJV 阻燃电缆 | 4\*70+1\*35 | 米 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZBYJV 阻燃电缆 | 5\*16 | 米 | 4370 |  |  |  |  |  |  |

3、招标内容：电线、电缆

4、采购量计算：以实际到货验收数量为准。

## 二、投标人资格要求

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，可开具增值税普通发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。

4、具有一定的经营规模和服务能力。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

**三、投标报名**

1、报名时间：截止2019年05月25日 15时，逾期不再接受投标单位的报名。

2、报名方式：采取**网上报名方式**，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

①已在“云筑网”完成正式分供方注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn/）网页注册成功后，再行报名。

1. 需上传云筑网资料：

①《企业情况表》(具体详见附表1)；

②《法定代表人身份证明》(具体详见附表1)；

③《法定代表人授权委托书》(具体详见附表1)；

④营业执照复印件；

⑤一般纳税人资质证明；

⑥法人身份证复印件；

以上所有资料须提供加盖公章扫描件，请各投标单位务必认真填写并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标

**四、发布标书时间**

招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间另行通知。

联系人：何朝印 联系电话：13501036272

地址：北京市朝阳区大郊亭广华新城项目

2019年5月22日

**附件**

**企业基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称(盖章) |  | | | | | | | 组织机构代码 | | | |  |
| 企业类型 | □ 有限责任公司 □股份有限公司  □ 中外合资企业□全民所有制企业  □ 集体所有制企业□独资企业 | | | | | | | 上年度销售额 | | | |  |
| 详细地址 |  | | | | | | | | | | | |
| 营业执照 | 注册号 | |  | | | | 法定代表人 | | | |  | |
| 经营范围 | |  | | | | 注册资本 | | | |  | |
| 发证时间 | |  | | | | 营业期限 | | | |  | |
| 税务登记证书和代理情况 | 一般纳税人  税号 | |  | | | | | | | | | |
| 代理品牌  代理等级 | |  | | | | | | | | | |
| 被授权投标人情况 | 姓 名 |  | | | | 身份证号 | | | |  | | |
| 联系  电话 |  | | 传真 | |  | | | | 手机 |  | |
| 通讯  地址 |  | | | | | | | | | | |
| 邮编 |  | | | 电子信箱 | | | |  | | | |

注：1、本表作为资审资料的重要部分，务必认真填写，不得涂改。

2、投标方应保证本表所填内容真实有效，如与事实有出入，则视为无效投标。

3、投标报名时均要上传《企业基本情况表》、《法人代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》签字盖章扫描件。

**法定代表人身份证明**

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 （投标方名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标方： （盖单位章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

致： 中国建筑第二工程局有限公司

本授权书声明：位于（公司地址） 的 （公司名称） 的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加楼梯防护转接管件采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订框架协议，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。被授权人无转委托权。

授权期限为：2019年 月 日起至本次采购期结束。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人：(签字) 被授权人：(签字)

授权单位名称：（盖章） 联系电话：