中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目

配电箱、电线电缆、岩棉板、挤塑板

及断桥窗采购招标公告

招标编号：ZTSD4C-ZB-2019-12

**1. 招标条件**

 1.1中铁隧道局集团有限公司承建沈阳地铁十号线配属车辆大架修施工任务，建设资金已经落实，本次招标配电箱、电线电缆、岩棉板、挤塑板及断桥窗已具备招标条件，现进行公开招标。

1.2招标依据：

1.2.1《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）；

1.2.2《中华人民共和国招标投标实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）；

1.2.3《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展改革委等七部委第12号令）；

1.2.4《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等七部委第27号令）；

1.2.5《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发展改革委等九部委2013年第23号令）；

1.2.6《铁路建设物资采购供应管理办法》（铁总物资〔2015〕116号）；

1.2.7《中国铁路总公司关于发布铁路建设项目甲供物资目录的通知》（铁总物资〔2015〕117号）；

1.2.8其它相关法律、法规、规章。

**2. 招标内容**

2.1项目概况：桑林子车辆段位于浑南新区（东陵区）后营城子村，线网内大架修基地，承担十号线配属车辆大架修任务。车辆段设计规模大架修近期3列位、远期6列位，定临修近远期3列位，周月检近远期4列位，停车列检近期30列位、远期40列位。主要生产房屋及房屋面积如下：检修组合库33628.3m2，运用库42424.28m2，办公综合楼29949.3m2，调机及工程车库1672.56 m2，物资总库5282.8m2，信号设备检修基地1836m2。其余生产房屋：材料棚1182.65m2、污水处理站330m2、牵混所1007.4m2及门卫房（2处共计90.13m2），车辆段总建筑面积117529.47m2。

2.2招标内容：本次招标采购的每个包件数量详见附件1。

**3. 投标人资格审查及要求**

3.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。

3.2 本次招标投标人具体资格要求(见公告附件1）。

 3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 法人代表为同一个的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及控股公司，不得在同一包件中投标；制造商与代理商不得在同一包件中投标。

**4.资格审查方法及评标方法**

 本次投标人资格审查采用后审的方式，评标方法采用经评审的最低合理投标价法。

**5.招标文件的获取**

 5.1购买标书的投标人，需提前在中国中铁采购电子商务平台进行供应商注册。本次招标采用电子版发售，凡有意参加投标的潜在投标人，请于公告之日起至2019年 月 日17:00前将投标申请表（附件2）、营业执照副本（加盖公章）、投标联系人身份证扫描件（加盖公章）购买标书汇款单扫描件发至招标联系人电子邮箱。**同时在中国中铁采购电子商务平台对所投包件进行响应**，招标组织单位收到信息经核实后，通知投标人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）下载电子版招标文件。

5.2招标文件售价：每个包件招标文件售价（见附件一），售后不退。本次招标购买招标文件款必须从投标单位基本账户汇出，本次招标不接受个人汇款，违者后果自负。

申请人将购买招标文件款电汇至以下账户：

收款单位全称：中铁隧道集团四处有限公司

开户行：中信银行南宁市民族大道支行

帐 号：72919 10182 60000 6430

备注:必须注明**沈阳地铁项目标书费+包件号**。

 5.3已支付购买标书费用的投标人，请于2019年 月 日9时00分至2019年 月 日17时00分登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com），下载招标文件。

5.4招标文件不再以纸质版出售。

5.5潜在投标人购买招标文件应在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线400-6010100），注册成功后方可购买招标文件并参与投标。

**6. 投标文件的递交及开标**

 6.1 本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）网上开标，投标文件电子版（必须为PDF格式，控制在50M以内，所有文件加盖投标人公章，必须保证投标文件清晰）上传至中国中铁采购电子商务平台的**截止时间为2019年6月27日09时00分**（即为开标时间）。

**开标后2日内，各投标人需将纸质胶装投标文件“正本”邮寄到招标组织单位。**

**邮寄地址：广西南宁市高新区科园大道29号中铁隧道集团四处有限公司设物中心**

**收件人：彭燕清**

**联系电话：15277014958**

 **备注：02-DXDL电线电缆包件各投标人需将制作电线电缆的样品（加盖公司印章）开标前一日邮寄到招标组织单位，具体提供样品要求为：电线（规格型号为WDZB-BYJ2.5），铜芯电缆（规格型号为WDZBN-YJE5\*6、WDZB-BYJ3\*6、WDZBN-YJE3\*25+1\*16），且每段样品长度为20~30cm,招标组织单位开标前未收到投标人的样品按废标处理。**

**样品邮寄地址与以上标书邮寄地址相同。**

**6.2 逾期上传的投标文件或邮寄纸质投标文件，招标人不予受理或延期退还投标保证金。**

6.3 投标人对所有包件应一包一投。

**7.发布公告的媒介**

 本次招标公告在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn ）、中国中铁采购电子商务平台(http://www.crecgec.com/)上同时发布。

**8. 联系方式**

组织单位：中铁隧道集团四处有限公司设备物资采购中心

 地 址：广西南宁市高新区科园大道29号

 联 系 人：孙建勇

电 话：18283966888或0771-2716968

电子邮件：739107373@qq.com

 采购人：中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部

 地 址： 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村

 联系人：李虎（技术咨询）

 电 话：18502769510

**9.附件**

1.附表：

附件一、招标物资包件清单及投标人资格要求

附件二、投标申请表

 2.附件：

 附件1、沈阳地铁车辆段项目配电箱采购明细表

附件2、沈阳地铁车辆段项目配电箱系统图

附件3、沈阳地铁车辆段门窗图纸

附件4、中国中铁电线电缆供应商准入名录

附件5、沈阳地铁车辆段九、十号线一期风水电甲控名单

##

附件1: **招标物资包件清单及投标人资格要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |  投标人资格条件 |
| 1 | 01-PDX | 配电箱 | 详细规格型号 见附件1 | 台 | 958 | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 1000 | 1 | 1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商。 2.生产能力：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家配电箱的相关规定。3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产商注册资金达到1000万元及以上，供应商注册资金达到200万元及以上，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。4.许可和认证要求：投标物资如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书（代理商、经销商没有的须提供生产厂家的）。5.供货业绩：投标人具有至少两份近三年内地铁、房屋建筑等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。6.质量保证要求：有完善的产品质量保证体系和管理制度。投标人须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书（代理商、经销商没有的须提供生产厂家的）；投标物资须具有近三年市级及以上专业检测资质的专业检测、检验机构出具的有效的质量检测报告（贰份）。7.信用要求：信用良好，无合同违约现象。8.其他：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件授权函。 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 合计 | 台 | 958 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |  投标人资格条件 |
| 1 | 02-DXDL | 电缆 | WDZB-YJE5\*4 | 米 | 2080  | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 1000 | 1 |  1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商。 2.生产能力：具有相应的配套生产设备，生产工艺、装备必须符合国家电线电缆的相关规定。 3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，能够开具正规增值税专用发票，生产商注册资金达到5000万元及以上，供应商注册资金达到400万元及以上。4.许可和认证要求：投标物资如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书（代理商、经销商没有的须提供生产厂家的）。5.供货业绩：投标人具有至少三份近三年内房屋建筑、地铁等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。 6.质量保证能力要求：投标人须提供电线电缆相关产品具有近三年任意一年的市级及以上专业检测机构出具的投标电线、电缆的质量检验报告共三份（其中电线一份、电缆二份）。7.履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；要求企业开户银行出具的投标人资信证明和两家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明；同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。8.投标人须为中国中铁电线电缆供应商准入名录合格、有效范围内或沈阳地铁工程九号线一期、十号线工程风水电项目甲控合格供方名单。9.代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件唯一授权函，生产厂与授权的代理商不得参与同一包件的投标。 |
| 2 | 电缆 | WDZB-YJE3\*4 | 米 | 50  |
| 3 | 电缆 | WDZB-YJE3\*10 | 米 | 1075  |
| 4 | 电缆 | WDZB-YJE3\*6 | 米 | 535  |
| 5 | 电缆 | WDZB-YJE5\*2.5 | 米 | 160  |
| 6 | 电缆 | WDZBN-YJE5\*6 | 米 | 5078 |
| 7 | 电缆 | WDZBN-YJE5\*4 | 米 | 985 |
| 8 | 电缆 | WDZBN-YJE3\*4 | 米 | 370 |
| 9 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*240+1\*120 | 米 | 2685 |
| 10 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*150+1\*70 | 米 | 3570 |
| 11 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*120+1\*70 | 米 | 1880 |
| 12 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*50+1\*25 | 米 | 2750 |
| 13 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*35+1\*16 | 米 | 1450 |
| 14 | 电缆 | WDZB-YJE4\*240+1\*120 | 米 | 1100 |
| 15 | 电缆 | WDZB-YJE4\*150+1\*70 | 米 | 1040  |
| 16 | 电缆 | WDZB-YJE4\*120+1\*70 | 米 | 182  |
| 17 | 电缆 | WDZB-YJE4\*95+1\*50 | 米 | 3040  |
| 18 | 电缆 | WDZ-YJE4\*95+1\*50 | 米 | 305  |
| 19 | 电缆 | WDZB-YJE4\*95+1\*50 | 米 | 1300  |
| 20 | 电缆 | WDZB-YJE4\*70+1\*35 | 米 | 2450 |
| 21 | 电缆 | WDZB-YJE4\*50+1\*25 | 米 | 8000 |
| 22 | 电缆 | WDZ-YJE4\*50+1\*25 | 米 | 115 |
| 23 | 电缆 | WDZB-YJE4\*35+1\*16 | 米 | 6500 |
| 24 | 电缆 | WDZ-YJE4\*35+1\*16 | 米 | 560 |
| 25 | 电缆 | WDZB-YJE4\*25+1\*16 | 米 | 8700 |
| 26 | 电缆 | WDZ-YJE4\*25+1\*16 | 米 | 530 |
| 27 | 电缆 | WDZBN-YJE5\*10 | 米 | 550 |
| 28 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*10 | 米 | 350 |
| 29 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*6 | 米 | 135  |
| 30 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*4 | 米 | 130  |
| 31 | 电缆 | WDZB-BYJ4\*25+1\*16 | 米 | 645  |
| 32 | 电缆 | WDZB-BYJ5\*16 | 米 | 860  |
| 33 | 电缆 | WDZB-BYJ5\*10 | 米 | 790  |
| 34 | 电缆 | WDZB-BYJ5\*6 | 米 | 16000 |
| 35 | 电缆 | WDZB-BYZ5\*4 | 米 | 6400 |
| 36 | 电缆 | WDZB-BYZ3\*4 | 米 | 12500 |
| 37 | 电缆 | WDZB-BYJ3\*10 | 米 | 48000 |
| 38 | 电缆 | WDZB-BYJ3\*6 | 米 | 35000 |
| 39 | 电线 | WDZB-BYJ2.5 | 米 | 200000 |
| 40 | 电缆 | WDZB-YJE5\*16 | 米 | 6100 |
| 41 | 电缆 | WDZB-YJE5\*10 | 米 | 3200 |
| 42 | 电缆 | WDZB-YJE5\*6 | 米 | 2500 |
| 43 | 电缆 | WDZBN-YJE4\*25+1\*16 | 米 | 140  |
| 44 | 电缆 | WDZBN-YJE3\*25+1\*16 | 米 | 4300  |
| 45 | 电缆 | WDZBN-YJE5\*16 | 米 | 1350  |
| 46 | 电缆 | WDZBN-BYJ2\*2.5 | 米 | 20000  |
| 47 | 电缆 | WDZBN-BYJ2\*1.0 | 米 | 20000  |
| 48 | 电缆 | WDZBN-BYZ2.5 | 米 | 59000 |
| 49 | 电线 | BV2.5 | 米 | 200 |
| 50 | 电缆 | BV3\*4 | 米 | 250 |
| 51 | 电缆 | YJV5\*4 | 米 | 60 |
| 52 | 合计 | 米 | 494950 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |  投标人资格条件 |
| 1 | 03-YMB | 岩棉板 隔离带 | 1.2\*0.5\*0.1 | m2 | 3500 | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 500 | 1 |  1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商。2.生产能力要求：岩棉板具有合格的专业生产设备、所投标产品的生产能力。3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产商注册资金达到500万元及以上，供应商注册资金达到200万元及以上，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。4.供货业绩：投标人具有至少两份近三年内地铁、房屋建筑等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。5.质量保证要求：有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有近三年的市级及以上专业检测机构出具的投标物资合格检测报告（贰份）。6.信用要求：信用良好，无合同违约现象。7.其他：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件授权函。 |
| 2 | 复合贴面 岩棉板 | 1.2\*0.6\*0.1 | m2 | 40000 |
| 3 | 岩棉板 隔离带 | 1.2\*0.2\*0.1 | m2 | 10000 |
| 4 | 岩棉板 | 1.2\*0.6\*0.03 | m2 | 3500 |
| 5 | 合计 | m2 | 57000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |  投标人资格条件 |
| 1 | 04-YMB | 岩棉板 隔离带 | 1.2\*0.5\*0.1 | m2 | 3500 | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 500 | 1 |  1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商。2.生产能力要求：岩棉板具有合格的专业生产设备、所投标产品的生产能力。3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产商注册资金达到500万元及以上，供应商注册资金达到200万元及以上，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。4.供货业绩：投标人具有至少两份近三年内地铁、房屋建筑等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。5.质量保证要求：有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有近三年的市级及以上专业检测机构出具的投标物资合格检测报告（贰份）。6.信用要求：信用良好，无合同违约现象。7.其他：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件授权函。 |
| 2 | 复合贴面 岩棉板 | 1.2\*0.6\*0.1 | m2 | 40000 |
| 3 | 岩棉板 隔离带 | 1.2\*0.2\*0.1 | m2 | 10000 |
| 4 | 岩棉板 | 1.2\*0.6\*0.03 | m2 | 3500 |
| 5 | 合计 | m2 | 57000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 05-JSB | 挤塑板 | 1.2\*0.6\*0.1 | m2 | 100000 | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 500 | 1 |  1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商。2.生产能力要求：挤塑板具有合格的专业生产设备、所投标产品的生产能力。3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产商注册资金达到500万元及以上，供应商注册资金达到200万元及以上，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。4.供货业绩：投标人具有至少两份近三年内地铁、房屋建筑等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。5.质量保证要求：有完善的产品质量保证体系和管理制度。具有近三年的市级及以上专业检测机构出具的投标物资合格检测报告（贰份）。6.信用要求：信用良好，无合同违约现象。7.其他：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件授权函。 |
| 2 | 挤塑板 | 1.2\*0.6\*0.07 | m2 | 110000 |
| 3 |  合计 | m2 | 210000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |  投标人资格条件 |
| 1 | 06-DQL | 单框三玻断桥窗 | 70系列粉末喷涂壁厚1.4 | m² | 5000 | 沈阳市浑南新区（东陵区）后营城子村中铁隧道局集团有限公司沈阳地铁车辆段项目部涵盖本项目 | 1000 | 1 |  1.营业范围要求：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，具备增值税一般纳税人资格，符合投标项目经营范围，具备独立法人资格的生产企业或代理商、经销商。2.生产能力要求：断桥窗具有合格的专业生产设备、所投标产品的生产能力及安装能力。3.财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产商注册资金达到500万元及以上，供应商注册资金达到200万元及以上，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。4.许可和认证要求：投标物资如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书（代理商、经销商没有的须提供生产厂家的）。5.供货业绩：投标人具有至少两份近三年内地铁、房屋建筑等建设项目的投标物资供货业绩相关证明材料。6.质量保证要求：投标人须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书（代理商、经销商没有的须提供生产厂家的）；投标物资须具有近三年市级及以上专业检测资质的专业检测、检验机构出具的有效的质量检测报告（贰份）。7.信用要求：信用良好，无合同违约现象。8.其他：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件授权函。 |
| 2 | 电动三玻断桥窗 | 70系列粉末喷涂壁厚1.4 | m² | 3000 |
| 3 | 塑钢窗 | 65双色共挤 | m² | 1200 |
| 4 | 防火窗 | 甲乙丙级钢制防火窗 | m² | 350 |
| 5 | 门联窗 | 70系列粉末喷涂壁厚1.4 | m² | 250 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | m² | 9800 |

附件2：

**投标申请表**

招标编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 （必填） |  |
|  1.购买招标文件方式：电子版2.申请投标包件：3.其它说明： 投标人（公章） 年 月 日 |