**中建筑港集团有限公司**

**董家口产业区化工管廊架工程（施工）**

**铝电缆及配电箱招标公告**

招标编号： 中筑（化工管廊架）招字第（ 01 ）号

 根据股份公司集中采购管理方针，按照《中建股份集中采购管理手册》相关要求，制定本公告。

 现向中国建筑集中采购网络交易平台内符合供应商准入要求的合格供应商进行公开招标。

1. **标的物基本情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 铝芯电缆 | 3\*300+2 | 米 | 1800 | 均需满足国标，附带合格证。铝芯电缆裸露地上使用，需绝缘防水；配电箱为标准型，闸箱门密封性良好 |
| 一级配电箱 | 每个配电箱配置：总闸630A，2个分闸400A的漏电保护器，1个分闸100A的漏电保护器，带5表，箱腿60cm高。 | 台 | 6 |

**二、对投标单位的要求：**

 1、注册资金：生产厂家 200 万元以上，代理厂家 100 万元以上。

2、经营相关业务 2 年以上。

3、与中建股份公司及下属公司没有不良合作记录。

4、具有一定的经营规模和良好的服务能力，保证有合同数量范围内的供应能力和资金实力。

 **三、招标流程**

（一）供应商报名

1、报名方法：在“云筑网（网址：http://auth.yzw.cn）”进行报名。

2、报名截止时间： 2019 年 7 月 27 日 10 时。

（二）资格审查

拟参与投标的企业请将公司资料扫描件（包括相关证件，基本情况、产品代理资格证书、近三年主要业绩介绍、相关合同、结算复印件等证明材料加盖单位公章）发送至（529484719@qq.com）或携带复印件至项目驻地，经中建筑港集团有限公司审查资格合格后为入围投标人、参与投标。

（三）获取招标文件

入围投标人在“云筑网（网址：http://auth.yzw.cn）”上下载招标文件。

（四）投标保证金缴纳

入围投标人无需缴纳保证金。

（五）投标

本次投标采用线上网络、线下书面两种方式，入围投标人根据招标文件中的事项、条款、格式等要求，招标人收取线下投标文件时，核实投标人是否完成线上投标，未完成线上投标的单位，本次投标作废。

1. 开标评标原则

 1、开标方式：现场议标

2. 评标方式：招标人根据投标、询标等情况综合评定，择优确定中标人。

（七）中标通知书发放

 通过集采平台发放中标通知。如拟选中标人不能履行承诺，招标方有权更改中标人，并没收投标保证金，按投标人的排名顺序依次递补，作为侯选中标人。

（八）签订合同

 1、中标人根据投标人相关要求签订合同。

 2、合同对采购双方均具有法律效力，合同签订后，任何一方改变合同款项或不履行合同者，均应承担法律责任。

**四、联系方式：**

1、董家口产业区化工管廊架工程（施工）项目部

 物资联系人：王工 联系电话：18300253509

技术联系人：朱工 联系电话：13969836382

 项目部地址：青岛市黄岛区泊里镇常河店村村委会3楼

 中建筑港集团有限公司

 2019年7月23日