**招标公告**

### 1. 招标条件

　　本项目汉中滨江国际四期项目工程已由汉台区发改投资（2017）62号文件批准建设，项目业主为汉中中交投资有限公司，建设资金已落实，招标人为中交第四公路工程局有限公司汉中中交滨江国际四期项目经理部。项目29#、30#、31#、32#、33#、35#楼线缆已具备招标条件，现进行公开招标，并采用电子化招标投标方式。

### 项目概况与招标内容

2.1工程名称：中交滨江国际四期项目

2.2工程地点：汉中市汉台区滨江西路东侧；

2.3工程类型：房建项目工程；

2.4建设内容：中交滨江国际四期商住楼（29#、30#、31#、32#、33#、35#楼），线缆共需452142.875m材料明细见物资需用计划一览表。

### 3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格、具有招标物资生产经营范围的生产商或代理商（销售商）。（见附表）

3.2本次招标不接受组成联合体投标。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标，否则，相关投标均被否决。

3.4只允许制造商及其代理商中的一家单位参加某个包件的投标，否则，相关投标均被否决。

3.5注册资金要求：代理商及生产商500万以上。

3.6电线电缆生产厂年生产能力，要求达到一定的生产能力，且拥有相应的配套生产设施，产品质量符合国家标准要求；代理商（销售商）须具有相应经营范围，且具有生产商（生产厂家须满足以上生产能力要求）授权代理的有效文件。

3.7投标人必须保证中标签订合同后直接供应，否则视为中标人违约。投标人中标后，应对招标人组织开展的准入考察工作予以积极配合；投标人应确保提供的相关资料齐全并且真实有效，否则承担一切法律责任。

**3.8投标人需为中国交建物资釆购信息平台注册通过的合格供应商；**

**3.9各投标单位上传投标文件IP地址重复的，平台所留联系人或联系方式相同的，投标文件相同或相似的，涉嫌围标串标，直接作废标处理，并列入黑名单，两年内禁止投标；涉嫌围标造成招标人严重经济损失的，招标人将没收投标人投标保证金。**

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2019 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 21 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8 时至 12 时，下午 14 时至 18 时（北京时间，下同），通过远程登录中国交建物资采购管理信息系统（网址：http://empm.ccccltd.cn/PMS/）下载招标文件。投标人下载前应首先将标书款交至招标人并经招标人确认购买后，方能下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价100元，售后不退。**参加多个包件投标的投标人必须分别购买相应包件的招标文件，并对每个包件单独递交投标文件。**

### 5. 投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交的时间为： 2019 年 8 月 22 日 8 时 0 分至2019年 9 月 5 日 18 时 0 分。投标人应当通过远程登录中国交建物资采购管理信息系统（网址：http://empm.ccccltd.cn/PMS/）上传，递交时间即为上传成功时间。

5.2 逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

5.3 2019 年 9 月 6 日 14 时 10 分在中国交建物资采购管理信息系统中进行线上开标。

### 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国交建物资采购管理信息系统上发布。

### 7. 联系方式

招 标 人： 汉中中交滨江国际四期项目

地 址： 汉中市汉台区滨江西路

邮 编： 723000

联 系 人： 翟君

电 话： 15591676986

传 真： /

电子邮件： /

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

 　2019 年 8 月 16 日

**附件1：****投标邀请函附表**

**物资需求一览表**

| **招标人名称：汉中中交滨江国际四期项目** |  |  | **招标编号:HZXM4-XLCG-2019-24** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标编号** | **项目简称** | **物资名称** | **规格型号** | **标准或** | **计量** | **暂定数量** | **交货** | **收货人** | **交货** | **交货条件** | **交货期** |
| **图号** | **单位** | **地点** | **状态** |
| 1 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZN-BYJ-1.5 | 国家标准 | m | 753.466  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 2 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZ-BYJ1.5 | 国家标准 | m | 328.199  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 3 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 绝缘导线 | 铜芯2.5mm2 | 国家标准 | m | 196755.163  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 4 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | 国家标准 | m | 79950.460  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 5 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZ-BYJ2.5 | 国家标准 | m | 3592.462  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 6 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯绝缘导线 | 铜芯4mm2 | 国家标准 | m | 137415.938  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 7 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-3\*35+2\*16 | 国家标准 | m | 1685.842  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 8 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5\*16 | 国家标准 | m | 3905.519  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 9 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-5\*6 | 国家标准 | m | 740.300  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 10 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-3\*10 | 国家标准 | m | 2257.067  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 11 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-3\*6 | 国家标准 | m | 40.047  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 12 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-4x185+1x95 | 国家标准 | m | 187.143  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 13 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-4\*25+1\*16 | 国家标准 | m | 130.856  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 14 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-3\*25+2\*16 | 国家标准 | m | 163.741  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 15 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-3\*16 | 国家标准 | m | 98.798  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 16 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-BYJ4 | 国家标准 | m | 76.417  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 17 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-5\*16 | 国家标准 | m | 181.457  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 18 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZN-YJE-5\*10 | 国家标准 | m | 327.482  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 19 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-5\*10mm2 | 国家标准 | m | 5.565  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 20 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 无卤低烟阻燃电力电缆 | WDZ-YJE-5\*4 | 国家标准 | m | 263.873  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 21 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 矿物绝缘电缆 | NG-ABTLY-5X4 | 国家标准 | m | 39.764  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 22 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤阻燃电缆 | WDZN-YJE-5\*4 | 国家标准 | m | 29.815  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 23 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJE-5\*6 | 国家标准 | m | 972.337  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 24 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤阻燃电缆 | WDZN-YJE-5\*6 | 国家标准 | m | 558.813  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 25 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZN-BYJ-6 | 国家标准 | m | 32.351  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 26 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZN-BYJ-10 | 国家标准 | m | 1557.350  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 27 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZ-BYJ-10 | 国家标准 | m | 2122.953  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 28 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZ-BYJ-16 | 国家标准 | m | 15654.807  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |
| 29 | HZXM4-XLCG-2019-24 | 汉中四期项目 | 铜芯低烟无卤绝缘电缆 | WDZ-BYJ-25 | 国家标准 | m | 2314.893  | 汉中四期项目现场 | 翟君 | 规定状态 | 装卸及回收 | 根据施工进度 |