附件一

项目概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目全称** | **项目概况（详细）** | **项目通讯地址** | **所属单位** |
| 1 | 中铁二局贵州双龙第一项目经理部 | 本工程位于机场附近，主要工程内容为物流园A、B地块场平及物流内环1、2、3、4号线道路修建。A、B地块位于小碧布依族苗族乡的猫洞村、尖坡村范围内，占地面积约365928㎡，1、2、3、4号路为物流园区主要道路网，总长8.1KM。1、2、3号路基本平行，其中1、2号路起点接贵龙大道，终点接待建物流东路，连接贵龙大道与物流东路，3号路起点接待建物流东路，过贵龙大道，下穿2座铁路桥，1座高速公路桥，终点至马寨村；4号路起点位于1号线K0+590，横过1、2、3号路，接物流外环；A地块位于1号路、2号路、贵龙大道、4号路围成的矩形框内；B地块位于2号路、3号路、贵龙大道、4号路之间围成的矩形框内。 | 项目地址：南明区龙洞堡小碧乡猫洞村(中铁二局贵州双龙第一项目经理部)  联系人：赵建祥  联系电话： 15285911815 | 中铁二局第一工程有限公司 |

附件二

物资品种、包件划分、竞争性谈判文件售价、报价保证金、报价人资格要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 规格型号 | 包件  数量 | 技术标准 | 采购人名称 | 包件售价（元） | 保证金  （万元） | 备注 |
| 1 | 电缆线 | DLX-01 | 详见需求表 | 21650 | 国家标准 | 中铁二局第一工程有限公司 | 500 | - | 暂定数量，结算以项目实际使用数量为准。 |
| 申请人资  格条件 | 1．在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任，具有询价物资生产供应经验的生产厂家或销售商。  2．经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的银行资信，符合投标项目经营范围。  3．生产企业已获得ISO9001质量管理体系认证,具有省、部级及以上质检部门出具的近三年内产品质量检测报告。  4．履约信用良好，近年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。 | | | | | | | | |

附件三 物资需求表

招标人名称：中铁二局第一工程有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 技术标准及要求 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 详细交货地点 | 收货人 | 备注 |
| 名称 |
| 1 | 中铁二局第一工程有限公司贵州双龙第一项目项目经理部 | 照明电缆线 | yjv-0.6/1kv-5\*6 | 米 | 1050 | G符合国家标准及电缆线行业标准 | 符合各项质量、技术指标 | 现场交货 | 2020年4月 | 南明区龙洞堡小碧乡猫洞村(中铁二局贵州双龙第一项目经理部) | 赵建祥15285911815 | 送货请带资质、检验报告、合格证 |
| 2 | 照明电缆线 | yjv-0.6/1kv-5\*10 | 米 | 2350 |
| 3 | 照明电缆线 | yjv-0.6/1kv-5\*16 | 米 | 5000 |
| 4 | 照明电缆线 | yjv-0.6/1kv-5\*25 | 米 | 6900 |
| 5 | 绝缘导线 | bw-450/750-3\*2.5 | 米 | 3750 |
| 6 | 绝缘导线 | bvv-450/750-3\*2.5 | 米 | 2600 |
| 11 | 电缆线合计 | | |  | 21650 |  | | | | | |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

4、物资运送至采购人指定地点验收合格后,甲方视业主资金拨付情况向乙方支付所欠货款，最高比例不超过可支付金额的75%，剩余部分在主体结构验收合格后并且甲乙双方办完结算后待甲方与业主结算且款项拨付后支付。

**5、发票要求：一票制增值税专用发票，税率13%。如因政策变化税率调整，按国家最新要求执行。**

**6、仅限《中国中铁2019-2021年度电线电缆准入供应商名录》内供应商参与。**

**产品技术规格书**

1．采购物资名称及主要技术指标要求：

（1）执行标准：国标，当国家和行业标准有变化时，按新标准规定执行。

2．产品要求

（1）报价人必须列表写明所提供的电缆线材料生产地、品牌、生产厂，以及该厂家的生产许可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。

（2）报价人必须提供该产品生产商生产许可证、与所提供产品种类对应的检测报告及合格证。

（3）报价人应保证供应材料的质量符合国家相关验收标准要求，随货提供出厂质量检验合格证、原材质保书、第三方检测报告。

（4）电缆线材料进场后，必须按规定进行复检，复检结果如合格，有关复检产生的费用由买方承担；如果复检结果不合格，卖方承担复检费用以及其他一切损失。进场复检合格后，若在后期验收过程中检查出不合格产品，买方可以不支付相应材料款，卖方还应承担买方由此产生的一切损失。

4．电缆线材料的标志、包装、运输、存储需满足相关规范要求。

5．交货计划：按买方要求交货。详细交货计划和具体供货时间由买方签约时提供。

**注：如需求明细表中的交货方式与技术规格书中的不一致的，以需求明细表中的为准。**