**中国建筑第二工程局有限公司广西防城港核电项目部**

**BEA楼设备、电缆、通风、消防和通讯标牌采购公开招标公告**

1. 项目概况与招标内容

1.1工程名称：广西防城港核电厂二期3、4号机组核岛土建工程

1.2工程地点：广西防城港市港口区

1.3工程范围：广西防城港核电厂二期3、4号机组核岛土建工程BEA楼标牌的供应

1.4 工程量：本招标工程量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 型号规格及主要参数 | 暂估数量 | 单位 | 材质 | 质量标准 | 备注 |
| 1 | 设备标牌 | 150mm\*40mm白底黑字 | 50 | 个 | 双色塑料板ABS，厚度为1.2mm | HL-T0E-007-R华龙一号设备标牌 | 数量暂估质保等级：QNC |
| 2 | 设备标牌 | 200mm\*80mm白底黑字 | 50 | 个 | 双色塑料板ABS，厚度为1.2mm | HL-T0E-007-R华龙一号设备标牌 | 数量暂估质保等级：QNC |
| 3 | 设备标牌 | 50mm\*25mm白底黑字 | 50 | 个 | 双色塑料板ABS，厚度为1.2mm | HL-T0E-007-R华龙一号设备标牌 | 数量暂估质保等级：QNC |
| 4 | 设备标牌 | 80mm\*30mm白底黑字 | 50 | 个 | 双色塑料板ABS，厚度为1.2mm | HL-T0E-007-R华龙一号设备标牌 | 数量暂估质保等级：QNC |

1. 投标人资格要求

2.1有不锈钢材料生产及供应能力的国内企事业单位均可参加投标。

2.2不在中国注册的企业，不可参加投标。

2.3投标人应具有独立法人资格，具备50万元以上垫资能力。

2.4如投标人代表不是法人代表，须持有“法人代表授权书”。

2.5推荐生产厂家为：防城港核电的合格供应商。

1. 资格审查方式：资格后审法（投标供应商须为中建二局合格分供方）。

3.1招标人采用资格后审办法对招标人进行资格审查，在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人进行资格审查。

1. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，招标人发布招标公告后，都可免费在招标人的中国建筑集中采购平台云筑网（http://www.yzw.cn/）中下载并获得本招标文件。

1. 投标文件的提交

5.1投标人依据招标文件的要求，在投标截止日期之前将电子版投标文件上传到中国建筑集中采购平台云筑网（http://www.yzw.cn/），纸质版投标文件原件递送到广西防城港市港口区光坡镇防城港核电中建二局项目物资部。

5.2投标截止时间为：以云筑网交易平台上公布的招标截止时间为准。如招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，招标人将以书面形式通知所有招标文件收受人并要求其回复确认。该澄清或者修改内容为招标文件的组成部分。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

1. 发布公告的媒介

本招标公告在中国建筑集中采购平台云筑网（http://www.yzw.cn/）发布。

1. 联系方式

招 标 人：中国建筑第二工程局有限公司

地 址：广西防城港市港口区光坡镇广西防城港核电中建二局项目部

联 系 人：梁启超 齐朋

电 话： 19943006796 18943182431

电子邮件：1415930139@qq.com

8.报名要求：云筑网上报名，需上传营业执照扫描件及企业法人投标授权书。

中国建筑第二工程局有限公司

广西防城港核电项目部

2020年 10月 03日