**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织： 中国建筑第八工程局有限公司

2、招标项目： 江东•国际能源中心项目施工总承包工程

3、工程地点: 海口市美兰区桂林洋燕尾村对面海南国际能源中心大厦

4、招标内容：项目施工生产所需 电线电缆 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-3x240+2\*120 | 本次电缆招标限定品牌：远东、广东珠江、上上 三个品牌 | 米 | 821 |  |
| 2 | 电缆 |  WDZB-YJY-4x2.5 | 米 | 229 |  |
| 3 | 电缆 |  WDZBN-YJY-3x6 | 米 | 33 |  |
| 4 | 电缆 |  WDZBN-YJY-4x6 | 米 | 302 |  |
| 5 | 电缆 |  WDZBN-YJY-4x10 | 米 | 123 |  |
| 6 | 电缆 |  WDZBN-YJY-4x16 | 米 | 104 |  |
| 7 | 电缆 |  WDZB-YJY-5\*4 | 米 | 1150 |  |
| 8 | 电缆 |  WDZB-YJY-5x6 | 米 | 1518 |  |
| 9 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-5x10 | 米 | 4099 |  |
| 10 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-5x16 | 米 | 4541 |  |
| 11 | 电缆 |  WDZBN-YJY-3x25+2x16 | 米 | 47 |  |
| 12 | 电缆 |  WDZB-YJY-3x35+2x16 | 米 | 650 |  |
| 13 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-3x50+2x25 | 米 | 85 |  |
| 14 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-3x70+2\*35 | 米 | 411 |  |
| 15 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-3x95+2\*50 | 米 | 473 |  |
| 16 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-3x(1x185)+2x95 | 米 | 311 |  |
| 17 | 电缆 |  WDZB-YJY-4x25+1x16 | 米 | 495 |  |
| 18 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x35+1x16 | 米 | 193 |  |
| 19 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x50+1x25 | 米 | 1073 |  |
| 20 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x70+1x35 | 米 | 715 |  |
| 21 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x95+1x50 | 米 | 281 |  |
| 22 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x120+1x70 | 米 | 89 |  |
| 23 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x150+1x95 | 米 | 201 |  |
| 24 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4(1x185)+1x95 | 米 | 680 |  |
| 25 | 导线 |  ZD-BV-1.5 | 米 | 1663 |  |
| 26 | 导线 | WDZCN-BYJ-2.5mm | 米 | 138258 |  |
| 27 | 导线 | WDZCN-BYJ-4mm | 米 | 34582 |  |
| 28 | 导线 | WDZCN-BYJ-6mm | 米 | 6039 |  |
| 29 | 导线 | WDZC-BYJ-10mm | 米 | 1199 |  |
| 30 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-3x6 | 米 | 2030 |  |
| 31 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-5x6 | 米 | 2300 |  |
| 32 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-5x10 | 米 | 3389 |  |
| 33 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-5x16 | 米 | 2298 |  |
| 34 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x25+2x16 | 米 | 496 |  |
| 35 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-3x35+2x16 | 米 | 1737 |  |
| 36 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x(70)+2x35 | 米 | 182 |  |
| 37 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x95+2x50 | 米 | 101 |  |
| 38 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x(1x150)+2x70 | 米 | 37 |  |
| 39 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x(1x185)+2x95(m) | 米 | 700 |  |
| 40 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-1KV-3x(1x240)+2x120 | 米 | 821 |  |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于 壹佰万 万元。

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

8、投标人须为独立法人单位或是经法人单位授权的下属单位。

9、其他：

1）在招标方通知后，约定时间内，样品必须送达指定地点，且所送样品必须符合电线电缆相关国家标准，否则视为不合格样品。。

2）所招标物资的其他质量要求。

3） 本次电线电缆招标限定 远东、广东珠江、上上 三个品牌 。

9、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。【与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求上传附件（括号内的内容，项目可根据招标物资实际情况酌情描述）】。
2. 出现相同报名状态网络IP地址都视为无效，取消相应报名资格，资格审查不予通过；
3. 同一法人代表使用不同公司进行报名投标均视为无效，取消相应报名资格，资格审查不予通过；
4. 投标样品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| 1 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4x50+1x25 | 国标 |
| 2 | 电缆 |  WDZB-YJY-1kV-4(1x185)+1x95 | 国标 |
| 3 | 导线 | WDZCN-BYJ-2.5mm | 国标 |
| 4 | 柔性矿物电缆 |  NG-A(BTLY)-3x35+2x16 | 国标 |

以上所需样品递交地点： 海口市美兰区桂林洋燕尾村对面海南国际能源中心大厦项目部 。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

项目联系人：王经理  联系方式：18576691081

 华南公司联系人：杨经理/何经理  联系方式：18565504777/1392883620