**功果桥电站大坝安全监测系统服务器调研报告**

**一、选型要求**

处理器：2颗

内存：32GB及以上

硬盘：2TB及以上

系统版本：预装正版Windows Server 2016及以上

数据库版本：预装正版SQL Server 2016及以上

**二、备选产品**

**1、H3C R4900 G3**

（1）主要性能及参数

|  |  |
| --- | --- |
| 品牌 | H3C |
| 处理器 | XEON 3204\*2 |
| 内存 | 32G\*2 |
| 硬盘 | 2T SATA \*3 |
| 电源 | 550W |
| 系统版本 | 预装正版Windows Server 2016 |
| 数据库版本 | 预装正版SQL Server 2016 |

（2）参考图片：

